**道县公共供水水质2025年8月上半月报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开单位 | 道县自来水有限责任公司 | | 公开项目 | 生活饮用水（管网水）  7项指标 | 采样地点 | 城南幼儿园 | |
| 采样时段 | 2025.8.01-2025.8.15 | | 检测单位 | 道县自来水二水厂化验室 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》  （GB5749-2022） | |
| 水质检测结果：合格 | | | | | | | |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》  （GB5749-2022） | | 检测结果范围 | | |
| 最大值 | 最小值 | 合格率 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | | <5 | <5 | 100% |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | | 0.32 | 0.10 | 100% |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | | 无 | 无 | 100% |
| 4 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | | 0.045 | 0.04 | 100% |
| 5 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | | 1.14 | 0.88 | 100% |
| 6 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | | 0 | 0 | 100% |
| 7 | 总大肠菌落数 | MPN/100ml | 不得检出 | | 0 | 0 | 100% |
| 备注： | 1. 水质检测结果根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022）规定，本城区水质“是否合格”进行评估判断。 2. 本厂消毒剂为二氧化氯，只检测二氧化氯含量，不检测余氯 | | | | | | |

采样: 何若玫 检测：何若玫 审核：何竹珍