	检测时间
	2026年7月15日
	环境条件
	天气;晴      温度：24℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9：20
	8：40

	采样地点
	二水厂
	树湘学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	6

	浑浊度

（度）
	0.14
	0.23
	12.2

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.67
	7.72

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.035
	0.042
	0.107

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.99
	1.30

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	266

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2026年7月16日
