	检测时间
	2026年7月21日
	环境条件
	天气： 阴    温度：24 ℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：:00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	火车站
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.13
	0.36
	16.3

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.71
	7.75

	二氧化氯

（mg/L）
	0.150
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.047
	0.101

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.98
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	249

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

     生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍     检测：何竹珍      审核：何若玫        检毕日期：2026年7月22日
