	检测时间
	2026年8月31日
	环境条件
	天气: 晴      温度：27℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	8

	浑浊度

（度）
	0.12
	0.21
	79.7

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.63
	7.76

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.046
	0.131

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	1.07
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	279

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                     

采样：何若玫        检测：何若玫     审核：何竹珍      检毕日期：2026年9月1日
