	检测时间
	2026年9月3日
	环境条件
	天气 ：雨   温度：20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	       8:00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	树湘学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.25
	0.20
	27.5

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.72
	7.76

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.043
	0.122

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	1.16
	1.32

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	311

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍    检测：何竹珍  审核：何若玫              检毕日期：2026年9月4日
