	检测时间
	2026年9月2日
	环境条件
	天气：雨     温度：27℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8:20

	采样地点
	二水厂
	城南幼儿园
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	10

	浑浊度

（度）
	0.24
	0.37
	47.7

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.70
	7.82

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.045
	0.132

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	1.15
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	262

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	6

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                      

采样：何若玫    检测：何若玫      审核：何竹珍       检毕日期：2026年9月3日
