	检测时间
	2026年10月20日
	环境条件
	天气：阴     温度：20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：35

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	5

	浑浊度

（度）
	0.17
	0.25
	2.40

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.64
	7.72

	二氧化氯

（mg/L）
	0.170
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.043
	0.096

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.90
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	226

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

                        生活饮用水标准检验方法   GB/T5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2026年10月21日
