## 附件2

道县农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 冷藏保鲜设施类别 | 指导价格 |
| 元/立方米 |
| 1 | 组装式通风库 | ≤210 |
| 2 | 土建式通风库 | ≤192 |
| 3 | 预冷库 | ≤1600 |
| 4 | 高温库 | ≤700 |
| 5 | 低温库 | ≤1100 |
| 6 | 气调库 | ≤1300 |

**说明：**

1.《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表格》中为指导参照价格表。**计算方式：**补助金额=净库容×指导价格×30%；

2.“库中库”形式，需按照大库减去小库容积计算，即同一容积内只计算一种补贴，如：在通风库中建设了高温库，高温库容积按照实际容积计算，通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

**设施设备要求：**

1.预冷库、高温库及气调库冷库门厚度须达到100mm，低温库冷库门厚度须达到150mm；

2.预冷库、高温库、低温库及气调库保温材料（聚氨酯保温板）厚度须达到150mm；

3.防火等级为B1级阻燃；

4.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。以上设施设备已经包含在指导价格内，不再另计补贴。