	检测时间
	2026 年7月27日
	环境条件
	天气: 晴     温度25℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	人民法院
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	5

	浑浊度

（度）
	0.20
	0.36
	12.1

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.69
	7.73

	二氧化氯

（mg/L）
	0.270
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.032
	0.046
	0.109

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.99
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	274

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍    检测：何竹珍      审核：何若玫        检毕日期：2026年7月28日
