	检测时间
	2026年9月5日
	环境条件
	天气：雨      温度：21℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	人民法院
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.46
	37.2

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.64
	7.71
	7.76

	二氧化氯

（mg/L）
	0.210
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.048
	0.121

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.07
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	280

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/T5750-.1-5750.13-2023
采样：何竹珍     检测：何竹珍     审核：何若玫        检毕日期：2026年9月6日
